
Files:
===================================================
 readme.txt			This file.
 ArduinoMp3Shield.cmp		Top Copper layer
 ArduinoMp3Shield.drd		Drill file (NC Excellon format)
 ArduinoMp3Shield.dri		Drill file information (text format)
 ArduinoMp3Shield.plc		Top Silkscreen
 ArduinoMp3Shield.sol		Bottom Copper layer
 ArduinoMp3Shield.stc		Top Layer Solder mask 
 ArduinoMp3Shield.sts		Bottom Layer Solder mask


Physical Details:
===================================================
Total PCB size: X = 68.58mm Y = 53.34mm
Base material: FR4, 35µmCu, 1,6mm
Soldermask: yes, both sides.
Position print / Silkscreen: yes, TOP only


Gerber file details:
===================================================

Generated by EAGLE CAM Processor 5.7.0

Photoplotter Info File: /Users/nick/Perforce/mini_1666/nick_MacBook/ArduinoMP3/working/pcb/ArduinoMp3Shield.gpi

 Date              : 15/02/2010 10:09PM
 Plotfile          : /Users/nick/Perforce/mini_1666/nick_MacBook/ArduinoMP3/working/pcb/ArduinoMp3Shield.sts
 Apertures         : generated: 
 Device            : Gerber RS-274-X photoplotter, coordinate format 2.4 inch

Parameter settings:

 Emulate Apertures : no
 Emulate Thermal   : no
 Emulate Annulus   : no
 Tolerance Draw  + :  0.00 %
 Tolerance Draw  - :  0.00 %
 Tolerance Flash + :  0.00 %
 Tolerance Flash - :  0.00 %
 Rotate            : no
 Mirror            : no
 Optimize          : yes
 Auto fit          : yes
 OffsetX           : 0inch
 OffsetY           : 0inch

Plotfile Info:

 Coordinate Format : 2.4
 Coordinate Units  : Inch
 Data Mode         : Absolute
 Zero Suppression  : None
 End Of Block      : *

Apertures used:

 Code     Shape     Size                  used

 D10      octagon   0.0710inch               2
 D11      round     0.0710inch               2
 D12      round     0.1307inch               2
 D13      round     0.0966inch               2
 D14      round     0.0375inch               1
 D15      round     0.0493inch               1
 D16      round     0.0710inch               1
 D17      round     0.0552inch               1
 D18      octagon   0.0680inch               3
 D19      draw      0.0680inch              28
 D20      round     0.0480inch              51
 D21      round     0.0671inch              35

